**接口实验环境快速安装指南**

1. 安装vivado2015.2
2. make安装
3. 将南一楼八楼实验室机器上的C:\Program Files\Imagination Technologies目录整个复制到自己的机器上（注：最好复制到相同的位置）；
4. 在环境变量中首先添加如下2条路径：C:\PROGRA~1\IMAGIN~1\TOOLCH~1\mips-mti-elf\2015.01-7\bin和C:\PROGRA~1\IMAGIN~1\Internals\msys\bin；同时设置环境变量MIPS\_ELF\_ROOT=C:\PROGRA~1\IMAGIN~1\TOOLCH~1\mips-mti-elf\2015.01-7。
5. 驱动安装

接上板子，在C:\Program Files\Imagination Technologies\OpenOCD目录下打开Zadig，Options中勾选List All Devices



